

ESTADO DO ACRE                                                                                                                                                                   SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                                                                              AVISO Nº 185/2026/SEE – DICL ASSUNTO: AVISO DE CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS – DISPENSA DE LICITAÇÃO                                                                                                                                                                                                  A Secretaria de Estado de Educação e Cultura, inscrita no CNPJ, sob o número 04.033.254/0001-67, com sede na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907 – Bairro Volta Seca, neste município Rio Branco/AC, neste ato representado pelo Secretário do Estado de Educação e Cultura, REGINALDO LUÍS PEREIRA PRATES, nomeado por meio do Decreto n° 13.194-P de 1 de ABRIL de 2026, em observância aos princípios basilares que regem o processo licitatório consignados no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e Lei 14.133/21, em especial, o da impessoalidade, da moralidade e da publicidade;
 
RESOLVE:
Art. 1° Tornar público o interesse em realizar o convite para a apresentação de propostas de preços através da Dispensa de Licitação, referente ao objeto deste anexo.
Art. 2° Os interessados em participar do processo deverão apresentar proposta, preenchida conforme modelo descrito no Anexo I, devidamente carimbada e assinada, e encaminhar ao e-mail: dicl.delic@see.ac.gov.br, no prazo máximo até o dia 05/08/2026 às 14h30 (Horário Local).
Art. 3° Os interessados poderão solicitar o formulário de coleta, relação de documentos para habilitação ou cópia do Termo de Referência nº 289/2026/SEE - DEIEMD (0022004315), contendo suas especificações através do site: https://www.gov.br/pncp/pt-br, ou no Diário Oficial do Estado do Acre, ou por meio do site oficial desta SEE: https://see.ac.gov.br/licitacoes/ ou no e-mail dicl.delic@see.ac.gov.br com o assunto: "COTAÇÃO DE PREÇOS referente ao SEI Nº 0014.018998.00039/2026-96” ou fazer a retirada por meio do site oficial desta SEE: https://see.ac.gov.br/licitacoes/.
[bookmark: _GoBack] 
 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
 
	ANEXO I – PARA PREENCHIMENTO

	Responsável pelo preenchimento:

	Nome/Razão Social:

	CPF/CNPJ:

	Endereço:

	E-mail:

	Telefone:

	Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo destinados ao Núcleo de Automação e Robótica Educacional (NUARE), um dos núcleos da Divisão de Inovações Educacionais, vinculado ao Departamento de Inovações Educacionais e Mídias Digitais (DEIEMD) da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE/AC).

	ITEM
	DESCRITIVO 
	UND
	QUANT. PRETENDIDA
	MARCA
(SE HOUVER)
	VALOR UNITÁRIO (R$)
	VALOR TOTAL (R$)

	1
	Cadeira ISO fixa empilhável, estrutura em aço tubular com diâmetro aproximado de 7/8”, espessura mínima de 1,20 mm, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi na cor preta. Assento e encosto anatômicos confeccionados em polipropileno de alta resistência, com capacidade mínima de 120 kg, uniformemente distribuídos. Produto empilhável em até 8 unidades. Dimensões aproximadas: altura 81 cm, largura 54 cm, profundidade 49 cm, peso aproximado 4,70 kg.
	Unidade
	10
	 
	 
	 

	2
	Banqueta alta empilhável, confeccionada em polipropileno de alta resistência, com aditivo antimicrobiano, na cor preta. Estrutura leve e reforçada, com capacidade mínima de 182 kg. Altura do assento aproximada de 65 cm, dimensões totais aproximadas de 44 x 48 x 93,5 cm. Produto empilhável, com capacidade de empilhamento mínimo de 8 unidades, destinado a uso em bancadas e ambientes laboratoriais.
	Unidade
	02
	 
	 
	 

	3
	Filamento para impressão 3D tipo PLA (Poliácido Láctico), cor AZUL, diâmetro 1,75 mm, fornecido em bobina de 1 kg (peso líquido). Temperatura de transição vítrea aproximada de 54°C. Temperatura de impressão recomendada entre 195°C e 230°C. Velocidade de impressão recomendada entre 40 e 150 mm/s. Compatível com impressoras 3D FDM, com mesa aquecida opcional até 60°C.
	Quilo
	05
	 
	 
	 

	4
	Filamento para impressão 3D tipo PLA (Poliácido Láctico), cor BRANCA, diâmetro 1,75 mm, fornecido em bobina de 1 kg (peso líquido). Temperatura de transição vítrea aproximada de 54°C. Temperatura de impressão recomendada entre 195°C e 230°C. Velocidade de impressão recomendada entre 40 e 150 mm/s. Compatível com impressoras 3D FDM, com mesa aquecida opcional até 60°C.
	Quilo
	05
	 
	 
	 

	5
	Filamento para impressão 3D tipo PLA (Poliácido Láctico), cor GRAFITTE, diâmetro 1,75 mm, fornecido em bobina de 1 kg (peso líquido). Temperatura de transição vítrea aproximada de 54°C. Temperatura de impressão recomendada entre 195°C e 230°C. Velocidade de impressão recomendada entre 40 e 150 mm/s. Compatível com impressoras 3D FDM, com mesa aquecida opcional até 60°C.
	Quilo
	05
	 
	 
	 

	6
	Filamento para impressão 3D tipo PLA (Poliácido Láctico), cor LARANJA, diâmetro 1,75 mm, fornecido em bobina de 1 kg (peso líquido). Temperatura de transição vítrea aproximada de 54°C. Temperatura de impressão recomendada entre 195°C e 230°C. Velocidade de impressão recomendada entre 40 e 150 mm/s. Compatível com impressoras 3D FDM, com mesa aquecida opcional até 60°C.
	Quilo
	05
	 
	 
	 

	7
	Filamento para impressão 3D tipo PLA (Poliácido Láctico), cor PRETA, diâmetro 1,75 mm, fornecido em bobina de 1 kg (peso líquido). Temperatura de transição vítrea aproximada de 54°C. Temperatura de impressão recomendada entre 195°C e 230°C. Velocidade de impressão recomendada entre 40 e 150 mm/s. Compatível com impressoras 3D FDM, com mesa aquecida opcional até 60°C.
	Quilo
	05
	 
	 
	 

	8
	Filamento para impressão 3D tipo PLA (Poliácido Láctico), cor VERDE, diâmetro 1,75 mm, fornecido em bobina de 1 kg (peso líquido). Temperatura de transição vítrea aproximada de 54°C. Temperatura de impressão recomendada entre 195°C e 230°C. Velocidade de impressão recomendada entre 40 e 150 mm/s. Compatível com impressoras 3D FDM, com mesa aquecida opcional até 60°C.
	Quilo
	05
	 
	 
	 

	9
	Filamento para impressão 3D tipo PLA (Poliácido Láctico), cor VERMELHO, diâmetro 1,75 mm, fornecido em bobina de 1 kg (peso líquido). Temperatura de transição vítrea aproximada de 54°C. Temperatura de impressão recomendada entre 195°C e 230°C. Velocidade de impressão recomendada entre 40 e 150 mm/s. Compatível com impressoras 3D FDM, com mesa aquecida opcional até 60°C.
	Quilo
	05
	 
	 
	 

	VALOR TOTAL 
	 


 
 
Condições Especiais: Conforme condições e exigências estabelecidas no TDR e seus anexos;
No valor global da proposta apresentada, deverão estar incluídos todos os IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS DESPESAS pertinentes à execução do objeto.
Modalidade: Dispensa de licitação.
Tipo de licitação: Menor Preço Por Item .
Forma de Pagamento: Até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor responsável, designado para verificação da quantidade de licenças efetivamente ativas do referido sistema, bem como demais exigências fixadas neste termo de referência.
Prazo de Entrega: Conforme especificações em Ordem de Entrega.
Data da Proposta: ______/______/2026.
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________
Assinatura do responsável pela contratação com carimbo
 

